***Ogłoszenie nr 500023969-N-2018 z dnia 01-02-2018r.***

**Przytyk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 508177-N- 2018
**Data:** 22/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przytyk, Krajowy numer identyfikacyjny 54536600000, ul. ul. Zachęta  57, 26650   Przytyk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 6180095 w. 35, e-mail budownictwo@przytyk.pl, faks 486 180 087.
Adres strony internetowej (url): www.bipprzytyk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II
**Punkt:** II.4
**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Zagospodarowania przestrzeni publicznej ul.Rynek w Przytyku”. Zagospodarowanie w.w przestrzeni publicznej, które jest przedmiotem zamówienia zlokalizowane jest w miejscowości Przytyk, w gminie Przytyk, powiat radomski i położone na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 432/3, 432/2 obręb: Przytyk. Zamówienie obejmuje: - wykonanie utwardzenia terenu wg projektu zagospodarowania terenu; utwardzenie wykonać ze szlachetnej kostki brukowej o płukanej powierzchni z dodatkiem kamienia naturalnego bazaltu lub granitu i stonowanej kolorystyce jasny granit i antracytowy bazalt w ilości 1249,72m2 . Kostka hydrofobizowana -redukcja wykwitów wapiennych- o podwyższonej odporności na ścieranie, mróz i sól. Ciągi piesze wykonać ze szlachetnej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 20 cm. Obrzeże betonowe 8x20x100 na podbudowie z chudego betonu grubości 10 cm. Dostosować wysokość krawężnika do poziomu gruntu przy kracie wokół drzewa – klonu. - budowa obudowy studni i montaż nowego hydrantu; należy wykonać poprzez płytę żelbetową zbrojoną dwukierunkowo ɸ10 co 15 cm, beton B15. Obudowa wykonana z drewna. Słupy montować w bucie stalowym i zakotwić w płycie. Dach pokryty gontem drewnianym. - budowa oświetlenia przestrzeni publicznej: projektuje się oświetlenie ledowe w postaci latarni parkowych stylizowanych w ilości 8 sztuk oraz oświetlenia wpuszczanego w podłoże oraz dwóch naświetlaczy umieszczonych na słupach oświetleniowych. - budowa fontanny – globusa zgodnie z zaleceniami producenta: fontanna w formie kuli na postumencie z granitu w obiegu zamkniętym. Kula o średnicy 1,15 m w kolorze czerwonym, postument jasno szary – granit strzegomski z kołnierzem. Średnica podstawy 1,5 m. Na kuli umieszony rysunek ziemi (globus) z zaznaczonym konturem Polski i Przytyka, budowa zbiornika na wodę dla zasilania fontanny w obiegu zamkniętym. - ustawienie ławek, koszy na śmieci i ich zakotwienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta, - wykonanie zieleni zgodnie z projektem. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2 obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług, których realizacja jest konieczna dla kompleksowego wykonania zagospodarowania przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku w zakresie i standardzie wynikającym z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz na warunkach wynikających z załączonego do SIWZ projektu umowy. 3. Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt. 3 obejmuje: 1) projekt budowlany, projekt zieleni ; 2) specyfikacje techniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania, których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
**W ogłoszeniu powinno być:** 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Zagospodarowania przestrzeni publicznej ul.Rynek w Przytyku”. Zagospodarowanie w.w przestrzeni publicznej, które jest przedmiotem zamówienia zlokalizowane jest w miejscowości Przytyk, w gminie Przytyk, powiat radomski i położone na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 432/3, 432/2 obręb: Przytyk. Zamówienie obejmuje: - wykonanie utwardzenia terenu wg projektu zagospodarowania terenu; utwardzenie wykonać ze szlachetnej kostki brukowej o płukanej powierzchni z dodatkiem kamienia naturalnego bazaltu lub granitu i stonowanej kolorystyce jasny granit i antracytowy bazalt w ilości 1249,72m2 . Kostka hydrofobizowana -redukcja wykwitów wapiennych- o podwyższonej odporności na ścieranie, mróz i sól. Ciągi piesze wykonać ze szlachetnej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 20 cm. Obrzeże betonowe 8x20x100 na podbudowie z chudego betonu grubości 10 cm. Dostosować wysokość krawężnika do poziomu gruntu przy kracie wokół drzewa – klonu. - budowa obudowy studni i montaż nowego hydrantu; należy wykonać poprzez płytę żelbetową zbrojoną dwukierunkowo ɸ10 co 15 cm, beton B15. Obudowa wykonana z drewna. Słupy montować w bucie stalowym i zakotwić w płycie. Dach pokryty gontem drewnianym. - budowa oświetlenia przestrzeni publicznej: projektuje się oświetlenie ledowe w postaci latarni parkowych stylizowanych w ilości 8 sztuk oraz oświetlenia wpuszczanego w podłoże oraz dwóch naświetlaczy umieszczonych na słupach oświetleniowych. - budowa fontanny – globusa zgodnie z zaleceniami producenta: fontanna w formie kuli na postumencie z granitu w obiegu zamkniętym. Kula o średnicy 1,15 m w kolorze czerwonym, postument jasno szary – granit strzegomski z kołnierzem. Średnica podstawy 1,5 m. Na kuli umieszony rysunek ziemi (globus) z zaznaczonym konturem Polski i Przytyka, budowa zbiornika na wodę dla zasilania fontanny w obiegu zamkniętym. - ustawienie ławek, koszy na śmieci i ich zakotwienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług, których realizacja jest konieczna dla kompleksowego wykonania zagospodarowania przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku w zakresie i standardzie wynikającym z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz na warunkach wynikających z załączonego do SIWZ projektu umowy. 3. Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt. 2 obejmuje: 1) projekt budowlany, 2) specyfikacje techniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania, których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** IV
**Punkt:** IV.6.2
**W ogłoszeniu jest:** Data: 2018-02-09, godzina: 09:30.
**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2018-02-19, godzina: 09:30.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01 luty 2018r.

Przytyk, dnia 01 luty 2018r.